Мако-сатин относится к элитным тканям и является «венцом» в линейке тканей постельной группы.

Основными отличительными чертами этой ткани являются:

* Благородный «внутренний» блеск, который остается в течение всего срока эксплуатации белья;
* Повышенная износостойкость;
* Гладкая и мягкая фактура;
* Высокая плотность (не путать с весом);
* Минимальная усадка

Все эти характеристики обусловлены технологией производства ткани.

Во-первых, в производстве мако-сатина используется только 100% хлопок, причем самого высокого качества. Только длинноволокнистый хлопок позволяет получить тонкую, ровную и вместе с тем, прочную пряжу.

Во–вторых, структура ткани имеет атласное переплетение нитей, при котором на поверхности образуется тончайший диагональный рисунок. За счет этого красители ложатся идеально ровно, позволяя создавать четкие тонкие дизайны.

В-третьих, высокое количество нитей основы и утка делают структуру однородной, плотной, что повышает износостойкость готовых изделий, минимизирует их усадку и деформацию.

В-четвертых, одним из этапов подготовки ткани является ее мерсеризация, в ходе которой удаляются все мелкие волокна, происходит укрепление нитей, их естественное разглаживание. Это и дает устойчивый «внутренний» блеск ткани, характерный только для мако-сатина.